Характеристики модели «Планшет С»
	Расположение люка
	Подходит для стен и потолка

	Тип люка
	С распашной и съемной дверцей

	Варианты отделки люка
	Шпатлёвка, краска, обои и другие материалы, толщиной не более 1 мм

	Способ открывания
	С помощью нажимных защелок Mini Latch

	Угол открытия люка
	130°

	Ширина люка
	От 200 до 600 мм *

	Высота (длина) люка
	От 200 до 1200 мм *

	Глубина люка
	52 мм

	Ширина проёма в свету
	От 173 до 573 мм *

	Высота (длина) проёма в свету
	От 126 до 1126 мм *

	Ширина дверцы
	От 173 до 573 мм *

	Высота (длина) дверцы
	От 173 до 1173 мм *

	Материал люка
	Алюминиевый сплав, Гипсовая строительная плита влагостойкая облегченная «Gyproc» Аква Лайт (ГСП-Н3)

	Общий вес люка
	От 1,5 до 11,5 кг *

	Срок службы
	Не менее 10 лет

	Гарантия
	1 год

	Комплектация
	Технический паспорт, инструкция по установке

	Производитель
	«ППК «Практика»

	* в зависимости от модели люка.
	




