 
Технические характеристики основных серийных моделей              
	Модель
	Габариты люка
ШхДхТ, мм
	Размер
крышки
	Посадочные
Размеры, мм
	Размер в свету
	Вес, кг
	Грузоподъемность, кг

	«БОНД» 600х700
	650х750х100
	592х632
	600х700
	560х520
	27
	1100

	«БОНД» 700х700
	750х750х100
	692х632
	700х700
	660х520
	29
	1100

	«БОНД» 800х700
	850х750х100
	792х632
	800*700
	760х520
	31
	1100

	«БОНД» 800х800
	850х850х100
	792х732
	800*800
	760х620
	33
	1100

	«БОНД» 900х700
	950х750х100
	892х632
	900*700
	860х520
	33
	1100

	«БОНД» 900х900
	950х950х100
	892х832
	900*900
	860х720
	38
	1100

	«БОНД» 1000х700
	1050х750х100
	992х632
	1000*700
	960х520
	35
	1100

	«БОНД» 1000х1000
	1050х1050х100
	992х932
	1000*1000
	960х820
	43
	1100


 
